**Приложение № 1**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

1. Предмет на договора е изработката, доставката и монтажа на нови отоплителни контейнери за УПН (уредба за повишаване на налягането) - техническите изисквания са посочени в Ценовата таблица.
2. На Изпълнителя не са гарантирани количества или продължителност на доставките/дейностите. Възложителят ще поръчва доставки на отоплителни контейнери за УПН, съгласно текущите потребности.
3. Мястото на изпълнение на дейностите, предмет на договора е на територията на Столична община.
4. Задълженията на Изпълнителя по отношение на гаранционния срок запазват действието си до изтичане на уговорения такъв.
5. **Срокове на изпълнение:**

Времето за изработка, доставка и монтаж на нов отоплителен контейнер, след писмено възлагане по електронна поща от страна на Възложителя е до 20 работни дни.

1. **Изисквания към изпълнението на договора:**

6.1. Възложителят има право, по време на изпълнение на договора, да извършва проверка относно качеството на извършваната работа, без да пречи на работата на Изпълнителя.

* 1. Възложителят се задължава да осигури правилната експлоатация на техниката, съгласно изискванията на производителя/гаранцията и препоръките на Изпълнителя.
  2. Гаранцията на новоизграден хидрофорен контейнер е минимум 24 месеца, считано от подписания без възражения от страна на Възложителя приемо-предавателен протокол.
  3. В случай че в рамките на гаранционния срок се появи повреда на електроинсталации или вложени електроматериали, Изпълнителят се задължава да подмени дефектиралите части с нови за своя сметка. За подменените нови части започва да тече нова 24-месечна гаранция, считано от датата на новата доставка. Това условие е валидно само в случай, че дефектите не са резултат от погрешен избор на продуктите и изделията, неправилен монтаж, лоша експлоатация и поддръжка от страна на Възложителя или форсмажорни причини. Гаранционната поддръжка важи за срока на гаранцията и не е обвързана със срока на договора. Изпълнителят отстранява повредата в определен от Контролиращия служител на Възложителя срок.
  4. Всички допълнителни разходи в рамките на гаранционния срок (транспорт, доставка, подмяна и др.) са за сметка на Изпълнителя.
  5. В случай че Изпълнителят в офертата си се е позовал на капацитета на трето лице за изпълнение на поръчката, той и третото лице, чийто капацитет е използван за доказване на съответствие с критериите, носят солидарна отговорност.

1. **Ценови таблици:**

**ЦЕНОВА ТАБЛИЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Описание** | **Мярка/Бр.** | **Цена в лева без ДДС за бр.** |
| Изработка, доставка и монтаж на нов отоплителен контейнер за УПН, което включва:  -табло размразяване  -електронен терморегулатор с диапазон -10°- +10°  -нагревателен конвекторен елемент - 300W/220V със защитна решетка  Захранващ кабел, Кабел гъвкав 3X1, 5 мм2, предпазител - дефектнотокова защита 25А/30тА от главното табло до табло размразяване, (кабелът е положен в PVC гофрирана тръба със сила на натиск 320 N / 5 cm и диелектричната якост 2000 V при токова честота 50 Hz, укрепен за пода със скоби)  - Алуминиев профил за конструкцията на контейнера  - PVC Термопанелна плоскост 20 мм (за стените и покрива)  - Сглобки за алуминиев профил  - Стопер за термоизолационна плоскост  - Гумено уплътнение за алуминиев профил  - Функционални проби на подгряването на отоплителния контейнер | 1 |  |