**ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Технически характеристики** | **Минимални изисквания** |
| Тип автомобил | Лек (хечбек/седан/лекотоварен модели) |
| Срок на ползване в месеци | 12+12 / 12+24 /12+36 |
| Брой автомобили | 9 бр. основен клас (В)  1 бр. лекотоварен  ниво на оборудване – **ВИСОКО** |
| Пробег в км за 12 месеца | За 3бр. 55 000км  За 6бр. 35 000км  За 1бр.лекотоварен 30 000км |
| Да се доставят на: | 12,12,2024г. |
| Техническо състояние на автомобила | Нови / Употребявани. |
| Употребявани с пробег до: | 70 000 км |
| Гаранция | Да поема целият автомобил със всички агрегати и системи за периодът на договорът. |
| Двигател | Дизелов,Бензинов,Хибрид  (да се представи разход на гориво на 100 км. за оферирания автомобил) |
| Работен обем | Минимум 1200 см 3 |
| Мощност на двигателя | Минимум 75 KW |
| Брой цилиндри | Минимум 4 броя ,или съответстващ за модела |
| Междуосие | Минимум 2500 мм , или съответстващ за модела |
| Дължина | Минимум 4000 мм |
| Ширина | Минимум 1700 мм |
| Височина | Минимум 1600 мм |
| Полезен товар | Минимум 500 кг, или съответстващ за модела |
| Ниво на емисии | Европейски стандарти за емисии - минимум EURO 6 или еквивалентни –  (доказва се с удостоверение от производителя или официален негов представител ) |
| Скоростна кутия | * Автоматична,Ръчна \*   \* С минимум 5 (пет) предни и 1 (една) задна предавки |
| Спирачна система | * дискови и барабанни; * система срещу блокиране на колелата (АBS); * Електронно стабилизираща програма – ЕSP или аналогична * Системи подпомагащи безопасното шофиране,EBD,ASRAEBASS. |
| Колесна формула | - 4х2 (задвижващи предни колела) |
| Цвчт | * Според цветът на производителят |
| Купе | * Цвят в купето тъмен /светъл таван. * Седалки от текстил,в унисон с купето. * 4/2бр. места.   - Обезопасителни колани за всички места в купето.   * Регулиране на предните седалки. * Огледало и външни отопляеми огледала за обратно виждане. * Бордови компютър, * Климатик;   - 4бр.въздушни възглавници;   * Сигнализация за непоставени предпазни колани;   - Волана да е разположен от лявата страна на автомобила, със сервоусилвател.  - Регулиране на волана във височина .   * Оригинални стелки за пода в купето. * Цифрово радио,дисплей, * (телефония, аудио стрийминг и микрофон ) Bluetooth,USB и минимум 2 тонколони или съответстваща система за моделът. * Ел пакет : външни огледала и предните стъклата на купето. * Система за ограничаване на скоростта. * Круиз контрол,ако се предлага за модела. * Изводи в купето на автомобила със захранване 12V: минимум 1бр с минимален ампераж 5А за всеки. * Извод в купето на автомобила с USB захранване: минимум 2 броя с минимален ампераж 2,1А всеки. * Електрическо подгряване на заден прозорeц. * Осветление в багажника. * 5/3бр. врати. |
| Сигурност | * Централно заключване с дистанционно в ключа на автомобила * Система за помощ при паркиране(сензори отпред и отзад и/или камера) или съответстваща за модела и марката. |
| Гуми | * Минимален размер на джантите: R 16 * Наличие на: стандартно резервно колело или малоразмерно резервно колело или (компресор с ремонтен комплект). * Минимум 2/3 чифта гуми,среден клас(според сезоните) за деиствието на договорът.Смяната на гумите и съхранението да се извършва от оторизиран сервиз. |
| Резервоар за гориво | - 50л |
| Светлинни | * LED светлини или еквивалентни * Дневни светлини; * Предни и задни фарове за мъгла; * Автоматично включване на дневните светлини; |
| Аварийно и медицинско оборудване | * Аптечка, светлоотразителен триъгълник със стойка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка. * Комплект за смяна на колело при наличие на стандартно или малоразмерно колело. |
| Застраховки и обслужване | * Всички текущи обслужвания (гуми.масла,филтри и др.) да са включени в лизинговата схема за целият период на договора. * Всички видове застраховки(Каско-пълно,ГО и зелена карта) и пътни такси на автомобила(винетка), да са включени в лизинговата схема за периода на договорът. * Пътна помощ за България и Сърбия за периодът на договорът. * Заместващ автомобил до 24ч. след приемане в сервиз.   (до отремонтирването на автомобилът) за целият перйод на договорът. |