**Приложение 3**

**Ценова таблица №1: Годишна цена за сервизно обслужване**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дейност** | **Цена за тримесечие, лв. без ДДС** | **Годишна цена, лв. без ДДС** |
| Профилактика ЛИК Питейни води |  |  |
| Профилактика ЛИК Отпадъчни води |  |  |

**Ценова таблица №2: Годишна цена за въздушни и HEPA филтри**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Филтър** | **Бр. филтри** | **Бр. филтри за 1 год.** | **Ед. Цена в лв. без ДДС за 1 брой филтър** | **Цена лв. без ДДС за 1 год.**  **(колона 3 \* колона 4)** | **Цена лв. без ДДС за 2 год.**  **(колона 5 \* 2)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Филтър въздушен ∅160-G4\* | 9 | 36 |  |  |  |
| Филтър въздушен 400/200-G4\* | 1 | 4 |  |  |  |
| Филтър въздушен 600/300 -G4\* | 1 | 4 |  |  |  |
| Филтър въздушен ∅200-G4\* | 1 | 4 |  |  |  |
| Филтър въздушен ∅315- G4\* | 2 | 8 |  |  |  |
| Филтър въздушен НЕРА 14 - 305/305\*\* | 4 | 8 |  |  |  |
| Пред-филтър G2, регенеруама материя 495/495\*45 | 2 | 4 |  |  |  |
| Джобен филтър Ф7 492/492 х 380\*20 mm | 2 | 8 |  |  |  |
| Филтър активен въглен 495/495\*30 mm | 2 | 8 |  |  |  |
| ОБЩО | - | - | - |  |  |

**\***подмяната на стандартните (G4) филтри, Джобен филтър Ф7 и Филтър активен въглен следва да е на всеки 3 месеца, т.е. 4 пъти/годишно

**\*\***подмяната на HEPA филтрите и Пред-филтър G2 следва да е на 6 месеца

**Ценова таблица №3: Цени за сервизни и аварийни дейности**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цени за сервизни и аварийни дейности** | **Цена, лв./ч.ч** |
| Цена за повикване |  |
| Цена за работа на обекта в работно време |  |
| Цена за работа на обекта в извънработно време |  |
| Цена за работа на обекта на официални празници |  |
| **ОБЩО**: |  |